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1. Incertitudes sur une mesure directe 
Mesurer avec un réglet gradué en millimètres, la longueur (L) et la largeur (ℓ) d’une plaque rectangulaire, en procédant de la même manière et en évitant les erreurs de parallaxe. Porter les valeurs mesurées dans le Tableau 1. Ecrire les valeurs exactes (Lexacte et ℓexacte) suivant l’écriture standard normalisée présentée par l’Eq. 11, en considérant le nombre de chiffres significatifs retenus.

Tableau 1.
	 
(mm)
	 (mm) 
(Eq.1)
	 
(mm) 
(Eq.3) 
	 
(mm) 
(Eq.4) 
	
 
(mm) 
(Eq.6)
	 
(mm) 
(Eq.11)
	Précision (%)

	L
	
	………………………………
	
	…………………..…………………
	
	(………………… ±……………………)…………
	…………………………

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ℓ
	
	………………………………
	
	…………………..…………………
	
	(………………… ±……………………)…………
	…………………………

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



2. Incertitudes sur une mesure indirecte 
Calculer la surface en utilisant les résultats du tableau précédent. Remplir le Tableau 2. 
S = L × ℓ 
Tableau 3.
	Xi (…………)
	Xmoyenne (…………)
	Xmesure directe (…………)
(Eq.6)
	S (.…....….)
	S (.…..…..….)
(Eq.10)
	Se (.…..…..….)
(Eq.11)

	L
	
	
	…………
	
	…………± …………

	ℓ
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Uncertainty and error analysis
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[bookmark: _GoBack]1. Directe Measurement Uncertainty
Measure, using a ruler graduated in millimeters, the length (L) and the width (ℓ) of a rectangular plate, following the same procedure and avoiding parallax errors. Record the measured values in Table 1. Write the exact values (Lexact and ℓexact) according to the standardized notation presented in Eq. 11, taking into account the number of significant digits considered.

Tableau 1.
	 
(mm)
	 (mm) 
(Eq.1)
	 
(mm) 
(Eq.3) 
	 
(mm) 
(Eq.4) 
	
 
(mm) 
(Eq.6)
	 
(mm) 
(Eq.11)
	Accuracy (%)

	L
	
	………………………………
	
	…………………..…………………
	
	(……………… ±……………………)…………
	…………………………

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ℓ
	
	………………………………
	
	…………………..…………………
	
	(……………… ±……………………)…………
	…………………………

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



2. Indirect Measurement Uncertainty 
Calculate the surface area using the results from the previous table. Complete Table 2. 
S = L × ℓ 
Tableau 3.
	Xi (…………)
	Xmean (…………)
	 (…………)
(Eq.6)
	S (.…....….)
	S (.…..…..….)
(Eq.10)
	Se (.…..…..….)
(Eq.11)

	L
	
	
	…………
	
	…………….……± ……….……

	ℓ
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